Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-08 - Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie

Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-08 - Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
07/ZBM/2009 Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie 2009-04-08 2009-04-16
Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-08
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090408.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090408.html
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2009-04-08 14:30:14
2009-04-08 14:30:14
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-04-08
Numer
Numer
07/ZBM/2009
Tytuł
Tytuł
Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
W dniu 08 kwietnia 2009 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n :
Pytanie 1 : W przedmiarze brak wyceny drabiny stalowej do wyłazu dachowego, brak też
schematu tej drabiny. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję i
zamieszczenie schematu drabiny stalowej do wyłazu na dach.
Odpowiedź : Na etapie wyceny zamówienia nie należy uwzględniać wyceny drabiny.
Pytanie 2 : W przedmiarze brak wyceny wyłazu dachowego Velux 80x80 cm. Prosimy uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć typowy wyłaz dachowy o wymiarach 80x80 drewniany z pokryciem blachą powlekaną w kolorze pokrycia dachu z możliwością zamykania go na kłódkę.
Pytanie 3: Prosimy o podanie przykładowego producenta gresów i terakot oraz określenie ich typów.
Odpowiedź : Zgodnie z ustawą Zamawiający nie może określać producenta materiałów gresu i tarapaty. W pomieszczeniach wewnętrznych gres 4 klasy ścieralności.
Pytanie 4: Prosimy o określenie, gdzie należy wycenić zaprawy tynkarskiej do renowacji
zniszczonych podłoży np. Renotherm –M – fein z ewentualnym zatopieniem siatek
tynkarskich. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Nie występują tynki renowacyjne
Pytanie 5 : Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego zamieszczona wcześniej przez inwestora kurtyna
powietrzna w przedmiarze c.o. została skreślona mimo iż w opisie technicznym jest
zapisane „ Ze względu na niedużą powierzchnię przy wejściu głównym do
budynku od ul. Wigierskiej, zamiast wiatrołapu postanowiono zaprojektować
kurtynę powietrzną ” ? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III pkt
2 prace należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Kurtyna
powietrzna nie występuję w przedmiarze robót.
Pytanie 6 : W przedmiarze dział Remont pokrycia dachu brak poz. Dotyczącej wymiany
czapki betonowej przewodów wentylacyjnych na daszki z blachy stalowej (eg rys.
A18) malowanych farbą antykorozyjną np. Hammerite. Prosimy o uzupełnienie
przedmiaru o tą pozycje
Odpowiedź : Nie dotyczy.
Pytanie 7 : W przedmiarze budowlanym brak poz. dotyczącej wykonania pionowej izolacji
przeciwwilgociowej ścian piwnicznych – po odkopaniu i oczyszczeniu ścian
piwnicznych nałożyć na ścianę zaprawę uszczelniającą Superflex D1 lub inną o
podobnych parametrach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Nie dotyczy.
Pytanie 8 : W przedmiarze brak poz. dotyczącej zakupu, dostawy i montażu dźwigu
platformowego pochyłego przy schodach wyrównawczych od wejścia głównego
na parter budynku, a o którym jest mowa w opisie technicznym. Prosimy o
uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Nie dotyczy.
Pytanie 9 : Roboty wykończeniowe dział Roboty zewnętrzne poz. 71 i 72 są identyczne, czy
jest to pomyłka czy celowo są one powtórzone ?
Odpowiedź : Nie należy wyceniać pozycji 71 przedmiaru robót.
Pytanie 10 : Roboty wykończeniowe dział Roboty zewnętrzne poz. 77 i 78 są identyczne, czy
jest to pomyłka czy celowo są one powtórzone ?
Odpowiedź : Pozycja 77 i 78 dotyczy zamurowania innych fragmentów ścian. Należy je
wyceniać oddzielnie.
Pytanie 11 : Roboty wykończeniowe dział Roboty zewnętrzne poz. 93 Balustrady tarasowe z
pochwytem stalowym – czy ta pozycja dotyczy balustrady pochylni dla
niepełnosprawnych przy głównym wejściu od ul. Wigierskiej zg. z rys. A16 ?
Jeżeli nie to prosimy określić czego dotyczy ta poz. oraz o wskazanie poz., która
odnosi się do balustrady pochylni dla niepełnosprawnych. Z jakiego materiału
ma być wykonana balustrada pochylni dla niepełnosprawnych zg z rys. A16- czy
ze stali malowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź : Tak. Balustrada ma być wykonana z rur stalowych malowana proszkowo.
Pytanie 12 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 101
Pochwyt stalowy na wspornikach – z jakiego materiału ma być wykonany
pochwyt, czy ze stali malowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej? Proszę też
o dołączenie schematu jak ma wyglądać oraz wskazanie miejsca gdzie ma zostać
wbudowany.
Odpowiedź : Pochwyty mają być wykonane z rur stalowych fi 32 malowane proszkowo (
zamontowane przy zejściach do piwnicy ).
Pytanie 13 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 102
Naprawa balustrady schodowej ozdobnej… - czy przekrój pionowy nr II zg. z rys.
A9 jest wiernym odzwierciedleniem istniejącej balustrady schodów
wewnętrznych ( chodzi o złożoność kształtu przęseł )? Jeżeli nie, prosimy o
dołączenie rzeczywistych zdjęć istniejącej balustrady.
Odpowiedź : Naprawę balustrady należy wykonać zgodnie z rysunkiem A9
dokumentacji.
Pytanie 14 : W przedmiarze brak poz. dotyczącej zmiany i renowacja balustrady balkonowej.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i określenie, czy elewacja wschodnia zg.
A13 jest wiernym odzwierciedleniem istniejącej balustrady balkonowej (chodzi o
złożoność kształtu przęseł) ? Jeżeli nie. Prosimy o dołączenie rzeczywistych
zdjęć istniejącej balustrady.
Odpowiedź : Nie dotyczy ( przedmiar obejmuję rozbiórkę balkonu ).
Pytanie 15 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 105
Balustrady schodowe.. – w opisie technicznym jako wypełnienie balustrady
podano pleksi natomiast w przedmiarze płyty wiórowe. Prosimy o jednoznaczne
określenie z jakiego materiału i jakiej grubości ma być wypełnienie ?
Odpowiedź : Wypełnienie z płyty wiórowej o grubości 20 mm.
Pytanie 16 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 107 …
barierki stalowe okienne – jakiej średnicy mają być zastosowane rury stalowe ?
Proszę też o dołączenie schematu jak mają wyglądać te barierki
Odpowiedź : Barierki stalowe okienne wykonane z rury fi 32 mm, malowane proszkowo,
montowane na wysokości zgodnie z rzutami kondygnacji w dokumentacji
projektowej.
Pytanie 17 : Roboty wykończeniowe dział KLATKI SCHODOWE w poz. 134 obsadzenie
podokienników – brak obmiaru.
Odpowiedź : W pozycji 134 przedmiaru robót należy skalkulować obsadzenie
podokienników grubości 5 cm w ilości 43 szt., natomiast w pozycji 135
należy skalkulować dostawę podokienników.
Pytanie 18 : Prosimy o podanie wymiarów podokienników drewnianych jakie mają być
zastosowane
Odpowiedź : Wymiary podokienników podane są w pozycji 135 przedmiaru robót.
Pytanie 19 : Prosimy o podanie grubości płyt granitowych o fakturze antypoślizgowej
układane na schodkach wejściowych.
Odpowiedź : Na powierzchniach zewnętrznych gres antypoślizgowy, mrozoodporny 4
klasy ścieralności.
Pytanie 20 : W przedmiarze instalacje elektryczne wewnętrzne brak podstaw wyceny. Czy
wykonawca ma przyjąć je we własnym zakresie, czy Zamawiający sam je
uzupełni ?
Odpowiedź : Wykonawca ma przyjąć we własnym zakresie.
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który został określony na dzień 15.04.2009 rok.
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[7301] Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-08 - Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
2012
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2009-04-08
Michał Kopyra
2009-04-08

Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-08 - Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie