Nr sprawy: ZP.271.061.2017           				         Załącznik nr 1
 
FORMULARZ  OFERTOWY
Nazwa wykonawcy ...............................................................................................
Siedziba wykonawcy ............................................................................................
NIP .................................................... REGON....................................................
Numer telefonu ………………………………………………..
Numer faksu ...............................................................................
e-mail: ____________@______________________

                                                                      		 ..............................................
                                                                                                                                  (miejscowość i data)
									Miasto Suwałki
		16-400 Suwałki
		ul. Mickiewicza 1

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych), na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Suwałki w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.	Wartość brutto oferty: ………………………………..…………… zł
     słownie złotych: ……………………………………………….…………..
2.	Zestawienie Oferowanych przez Wykonawcę Rozwiązań:
PARAMETRY ŻĄDANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Producent i model	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ	
Wymogi dotyczące modułów fotowoltaicznych  
Moduły fotowoltaiczne stosowane do konstrukcji panelu współpracującego z inwerterem fotowoltaicznym powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
 moc nie mniejsza niż 250 Wp (w warunkach STC),  
 ogniwa fotowoltaiczne w module w technologii krzemu polikrystalicznego, 
 moc modułu w warunkach NOCT nie mniejsza niż 70% mocy w warunkach STC, 
 wyłącznie dodatnia tolerancja mocy do 5% mocy znamionowej modułu fotowoltaicznego,  sprawność całkowita modułu fotowoltaicznego w warunkach STC  ≥ 16,00 %, 
 wolne od efektu PID, Klasa A, 
 współczynnik wypełnienia FF (z ang. fill factor)  ≥ 0,75, 
 pokrycie modułu hartowanym szkłem solarnym z powierzchnią antyrefleksyjną o grubości minimum 3,2mm, 
□gwarancja producenta – min. 5 lat
 serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski, potwierdzony certyfikatem autoryzacji montażu oraz serwisu dla Wykonawcy, 
 moduł spełniający normy CE, IEC61215, IEC61730, IEC 62716 i PV Cycle, 
 powinny mieć przewidziany okres utrzymania sprawności - 25 lat,  w tym 12 lat na min. 90 % sprawności nominalnej oraz 25 lat na min. 80 % sprawności nominalnej, 
 współczynnik temperaturowy modułu związany ze zmianą napięcia  ≥ -0,34%/ºC, 
 współczynnik temperaturowy modułu związany ze zmianą mocy ≥ -0,45% /ºC, 
 maksymalne napięcie modułów podłączonych szeregowo 1000V, 
 puszka przyłączeniowa minimum IP65, zaopatrzona w minimum 3 diody bocznikujące, 
 przewody zakończone złączami MC4 lub kompatybilnymi o długości minimum 1000mm,  rama modułu wykonana z aluminium eloksalowana, srebrna, łączona beznitowo o wysokości ≥ 40mm, 
 wytrzymałość na obciążenie mechaniczne nie mniej niż 540 kg/m2, 
 masa modułu o mocy 250Wp nie większa niż 18,5kg, 
  zgodność wyrobu z normami:  EN 61215:2006/IEC 61215:2005,  EN 61730-2:2007,			
Wymogi dotyczące inwerterów  
 technologia beztransformatorowa, 
 dolna granica napięcia startu falownika powinna wynosić przynajmniej 60% napięcia pracy znamionowej DC, 
 maksymalne napięcie pojedynczego stringu nie powinno przekraczać 750V DC, 
 maksymalna sprawność nie mniejsza niż 97% (inwertery 3-fazowa powinny mieć sprawność nie mniejszą niż 97,5%), 
 sprawność euro (europejska) powyżej 96,5% (inwertery 3-fazowa powinny mieć sprawność  euro nie mniejszą niż 97%), 
 moc inwertera dobrana w granicach 90 – 100% mocy mikroelektrowni, 
 naturalny typ chłodzenia - konwekcyjny, 
 zabezpieczenie inwerterów - Rozłącznik DC + AC, bezpieczniki, ochronniki przepięciowe,  interfejs komunikacji wykorzystujący media bezprzewodowe w standardzie Bluetooth lub Wifi albo przewodowe w standardzie RS485 lub Ethernet, 
 gwarancja producenta minimum 5 lat 
 graficzny wyświetlacz wskazujący dane operacyjne, 
 stopień ochrony min. IP 65, 
 możliwość regulacji automatycznej współczynnika mocy w zakresie od 0,8 pojemnościowego do 0,8 indukcyjnego, 
 pobór mocy na potrzeby własne / w trybie nocnym: nie więcej niż 1 W			
Wymogi dotyczące okablowania:  
Przewody stosowane w systemach fotowoltaicznych powinny być zgodne z PN-HD 60364-7-712, a w szczególności powinny się charakteryzować następującymi parametrami: 
 przewody giętkie miedziane o przekroju przewodów min. 4mm2, 
 projektowana żywotność ponad 25 lat, 
 dobór przewodów w taki sposób, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel→inwerter→przyłącze nN wynosiła ≤ 1%, 
 temperatura pracy przy połączeniu stałym od -40ºC do + 110ºC , 
 testowany VDE i certyfikowany TUV,  zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, 
 nadaje się do użycia w oraz na urządzeniach i systemach podwójnie izolowanych (II klasa ochronności), 
 odporny na UV, ozon i amoniak zgodnie z HD 605/A1-2.4.20, 
 przekrój i typ kabli zgodny wymaganiami na 3% spadek napięcia			
Wymogi dotyczące komunikacji i wizualizacji: 
W celu realizacji wskaźników programu PROSUMENT system fotowoltaiczny: 
 ma bezpłatnie zapewnić pełny zdalny i lokalny dostęp dla użytkownika, 
 ma zapewnić rejestrację i archiwizację podstawowych parametrów elektrycznych: moc, napięcie, prąd, przez przynajmniej 5lat, 
 ma zapewniać pomiar i odczyt energii elektrycznej używanej przez gospodarstwo, w którym zainstalowana jest mikroelektrownia, 
 ma zapewnić zabezpieczenie przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej.  			

3.	Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego wynosi ……… (wymagany 0,75)
4.	Termin realizacji: 90 dni od daty podpisania umowy.
5.	Udzielam 5 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.
6.	Udzielam …… letniej rękojmi (co najmniej 3 lata).
7.	Wyrażam zgodę  na opłacenie faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
8.	Informuję, że:
- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
- *wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług:
………………………………………………………………………………………..
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to …………….  zł netto*
9.	Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
10.	Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).
11.	Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.	Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)………………………………….
13.	Należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw          (TAK/NIE*)
14.	Wadium w kwocie ............. wniosłem w dniu ................ w formie......................
15.	Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: …….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: …………… 
16.	Oferta została złożona na ….. stronach.
17.	Do oferty  dołączono:
      ……………………………………..
                                                                                    ......................................................
                                                                                       				        imię i nazwisko
                                                                                       				 oraz podpis osoby (osób)
                                                                                     			    uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Bank i nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu:

.............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartościach podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek  doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.