 








Załącznik  Nr  8 do  SIWZ

Program    Funkcjonalno – Użytkowy

Nazwa  zamówienia :  
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji  c.o.  i  c.w.  z  mieszkaniowymi  stacjami  wymiennikowymi, licznikami  ciepła  oraz  adaptacją  pomieszczenia  węzła  cieplnego  w  budynku  mieszkalnym   przy   ul.  Noniewicza  41   w  Suwałkach   wpisanego   do   rejestru    zabytków    pod  Nr 234 .

Adres  obiektu  :
16 – 400  Suwałki
 ul.  Noniewicza 41       

Wspólny  Słownik  Zamówień  CPV  :
-  instalowanie centralnego ogrzewania               -   kod CPV – 45331100-7

-  roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne          -   kod CPV - 45330000-9 

-  roboty budowlane                                             -   kod CPV – 45210000-2

-  roboty w zakresie instalacji elektrycznych       -   kod CPV – 45311200-2

-  roboty w zakresie instalacji gazowych             -   kod CPV – 45333000-0
-  usługi projektowania architektonicznego         -   kod CPV – 71220000-6
-  usługi projektowania instalacji elektrycznych  -   kod CPV –71323100-9
-  usługi projektowania systemów grzewczych   -   kod CPV – 71321200-6 
Zamawiający  :  

Gmina  Miasto  Suwałki  - Zarząd  Budynków  Mieszkalnych,  ul. Wigierska 32,  16 – 400 Suwałki.
Telefon:


(87)  563-50-00
Fax:


(87)  563-50-79
Program  funkcjonalno – użytkowy  opracował : 
-  instalacje  c.o.  i  c.w.  -  W. Lulewicz 
-  roboty  budowlane    .  -  J. Jakubowski
Suwałki  dnia  10.06.2010 r.  

Spis  zawartości  programu  funkcjonalno – użytkowego: 

1. Strona  tytułowa 
2. Część  opisowa  programu  funkcjonalno – użytkowego
3. Część  informacyjna  programu  funkcjonalno – użytkowego 

1.     Część  opisowa  programu  funkcjonalno – użytkowego 

1.1.   Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia 
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji  c.o.  i  c.w.  z  mieszkaniowymi  stacjami  wymiennikowymi, licznikami  ciepła  oraz  wykonanie  pomieszczenia  węzła  cieplnego  w  budynku  mieszkalnym  przy   ul.  Noniewicza  41   w  Suwałkach   wpisanego   do   rejestru    zabytków    pod  Nr 234 .

1.1.1. Parametry  charakterystyczne  :
         -  powierzchnia  użytkowa        
       -     279,96  m2
         -  ilość  kondygnacji                
       -         2      szt.
         -  ilość  lokali  mieszkalnych                 -        7      szt.  

         -  ilość  osób  korzystających  z  lokali  -      22   osób 
         -  poddasze  użytkowe - mieszkalne
         -  budynek  podpiwniczony  częściowo
1.1.2. Aktualne  uwarunkowania  przedmiotu  zamówienia :

   -  Termin   opracowania  i  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  dla  zamawiającego :
       -  do dnia   15.07.2010 roku.
  W   związku   z   koniecznością   pozyskania   pozwolenia   na    budowę    termin   opracowania    

  dokumentacji  nie  może  ulec  wydłużeniu .
   - Termin  wykonania  robót  :
      -    do  dnia  17.09.2010 roku
1.1.3. Ogólne  właściwości  funkcjonalno – użytkowe :
Wykonanie  instalacji  c.o.  i  c.w.  zapewni  lepszy  komfort  użytkowania  budynku  oraz  wpłynie  na  ograniczenie  emisji  spalin  .
  2.  Prace  projektowe  obejmują  : 
· instalację  c.w.  do  istniejących  zlewozmywaków  i  wanien  wraz  z  bateriami  w  lokalach  mieszkalnych ( instalacja wody - rury stalowe ocynkowane i  PE/AL/PE  )  z  indywidualnymi  wymiennikami  dla  każdego  lokalu,
· indywidualne  wymienniki  ciepłej  wody  i  liczniki  ciepła  montować  w  zamykanych  skrzynkach  w  miejscach  ogólnie  dostępnych,

· instalację c.o. z  indywidualnymi  licznikami  ciepła ( rury stalowe czarne - leżaki i  piony  oraz  rury PE/Al/PE, grzejniki płytowe ) , zaprojektowanie  w  pomieszczeniach  łazienek i  kuchni  wymaganej  normami  wentylacji,
· adaptacja  pomieszczenia  węzła  cieplnego  zgodnie  z  warunkami  i  wytycznymi  PEC  w  Suwałkach  Spółka  z  o.o. ( doprowadzenie  do  węzła  cieplnego  instalacji  zimnej  wody , podłączenie  instalacji  c.o., wykonanie  wentylacji  nawiewnej  i  wywiewnej, wykonanie  instalacji  elektrycznej  dla  potrzeb  węzła  od  złącza  pomiarowego  zgodnie  z  warunkami  technicznymi ),  
· instalację  gazową  ( kuchenka, butla,  reduktor, wąż ) w  mieszkaniu  Nr 3, 4 i 7 .
· rozbiórkę  trzonów  piecowych  i  kuchennych  z  wykonaniem  robót  towarzyszących,     

· inwentaryzację  dla  potrzeb  opracowywanej dokumentacji  projektowej ,

· przedmiary  robót  z  określeniem  zakresu  dla  każdej  z  branż  oddzielnie - 2 egz., 
· specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót   -  2 egz.,
· dokumentację  projektową oddzielnie dla  każdej  z  branż  -  5 egz.,

· charakterystyka  energetyczna  budynku – 5 egz. 

3.  Wykonanie  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  projektową  n/w  robót :

· instalacji  c.w., 
· instalacji  c.o.,
· w  pomieszczeniach  łazienek  i  kuchni  wymaganej  normami  wentylacji,
· pomieszczenia   węzła   cieplnego  z  instalacją  elektryczną,   

· rozebranie  trzonów  piecowych  i  kuchennych  z  wykonaniem  robót  towarzyszącymi, 
· wykonanie  instalacji  gazowej  ( kuchenka,  butla,  reduktor, wąż ) w  mieszkaniu  Nr 3, 4 i 7 . 
 4.   Zakres  prac  remontowo – budowlanych :
 4.1.Węzeł  cieplny :

     -  wykonanie  ławy  żelbetowej  o  długości   ok.  2,0mb   pod  ścianę  zewnętrzną  węzła  cieplnego     

     usytuowanego  między  budynkiem  głównym  a  sienią  od  strony  podwórka,

     -  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  poziomej   ław   fundamentowych   z   2  warstw   papy  

     zgrzewalnej,

     -  wymurowanie  ściany  zewnętrznej  grubości  25 cm  z  bloczków  betonu  komórkowego, 

     -  osadzenie  drzwi  zewnętrznych  stalowych  ocieplanych  wraz  z  ościeżnicą .

     -  wykonanie   stropu   na   belkach  drewnianych  z  ociepleniem  wełną  mineralną,   podsufitka   z   

     desek  obita  płytą  kartonowo – gipsową  ognioodporną , 
     -  wykonanie  więźby  dachowej  drewnianej  jednospadowej,

     -  pokrycie  dachu  blachą  płaską  powlekaną  (panele  w  kolorze  zielonym),
     -  odprowadzenie  wód  opadowych  z  dachu  przez  zamontowanie  rynny  oraz  rury  spustowej, 
     -  wykonanie    tynków    zwykłych    zewnętrznych    i    wewnętrznych    kategorii   III    wraz    z      

     pomalowaniem  farbą  emulsyjną, 

     -  wykonanie   odwodnienia   węzła   cieplnego   przez   wykonanie  studzienki  chłonnej  z  kręgów    

     betonowych  wraz  z  zamontowaniem  kratki  ściekowej,
    - wykonanie  posadzki  cementowej  z  właściwą  izolacją  przeciwwilgociową  z  wyprofilowaniem    

    spadków  w  kierunku  kraty  ściekowej  odwodnienia  węzła .
4.2.  Mieszkania :
     -  rozbiórka  trzonów  kuchennych  i  piecowych,

     -  rozbiórka  fundamentów  pod  trzony  kuchenne  i  piecowe,

     -  uzupełnienie  podłóg  drewnianych  po  rozbiórce  trzonów  kuchennych  i  piecowych, 

     -  uzupełnienie  ścian  drewnianych  po  rozbiórce   trzonów   kuchennych   i   piecowych   wraz    z    

     pomalowaniem,
     -  uzupełnienie  ścian  drewnianych  po  rozbiórce  trzonów   piecowych,  które   przechodzą   przez    

     ściany  działowe,

     -  uzupełnienie    ścian    działowych    po   rozbiórce    ścian    grzewczych   trzonów    kuchennych    

     ogrzewających  pomieszczenia  łazienek,  

     -  zamurowanie  zbędnych  otworów  w  leżakach  kominowych  wraz   z   demontażem   drzwiczek    

     kominowych, 

     -  zamurowanie   oraz   uzupełnienie   przebić   przez   ściany   po  przeprowadzeniu   rur   c.o.  oraz    

     c.c.w. .
4.3.  Wentylacja :

     -  wykonanie  wentylacji  w  kuchni  i  łazienkach   z   wykorzystaniem   przewodów   kominowych    

     po  rozbiórce  trzonów  kuchennych  i  piecowych .
5. Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno – użytkowe :

Zamówienie  należy  zrealizować  zgodnie  z  opracowaną  przez  Wykonawcę  dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót, obowiązującymi  przepisami  Prawa  Budowlanego, obowiązującymi  normami  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  .
6.  Wymagania  zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia :

6.1. Wymagania  względem  dokumentacji  projektowej :

Przedmiar  robót  powinien  być  sporządzony  w  zakresie  o  którym  mowa  w  § 6              Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004 r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego -  Dz.U. z 2004 roku   Nr. 202. poz. 2072  z późniejszymi  zmianami .
6.2. Dokumentację  projektową  należy  opracować  zgodnie  z :

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego -  Dz. U. z 2004 r.  Nr.  202  poz. 2072  z  późniejszymi  zmianami .
-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  ( Dz.U. Nr 120  poz.  1133  z  późniejszymi  zmianami ) .
-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. Nr 75 poz. 690,  z  2003 r., Nr 33 poz. 270, Nr 109 poz. 1166 z 2004 r. oraz  Nr 201 poz. 1238  z  2008 r.) .
-  Obowiązującymi  przepisami  Prawa  budowlanego ( tekst  jednolity  z  2006 r. – Dz. U . Nr  156 poz. 1118  z  późniejszymi  zmianami ) .
-  Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  PEC  w  Suwałkach  Spółka  z  o.o., oraz  PGE  Dystrybucja   Sp. z  o.o.  Zakład  Sieci  Suwałki .

Do obowiązków  wykonawcy należy  pozyskanie  wymaganych  uzgodnień  określonych  warunkami   Technicznymi  i  przepisami  Prawa  Budowlanego,  uzgodnień  z  Miejskim  Konserwatorem  Zabytków  w  Suwałkach  i  ponoszenie   związanych  z  tym  kosztów .

7.  Wymagania  względem  wykonania  robót  :

Przygotowanie   i   wykonanie   robót   powinno   być   dostosowane   do   warunków   panujących   w  budynku   mieszkalnym,  co  niesie   za   sobą   konieczność   takiego  ich  wykonywania,  aby   w  ich  trakcie  zachowana  była  funkcja  mieszkalna  budynku .

Roboty    powinny   być   wykonane    ze   szczególną    starannością   i   dbałością    z    zachowaniem  wszelkich   zasad   i   wymogów   przepisów   BHP,  P. poż . i  ochrony  zdrowia  .

Osoby, które podczas realizacji niniejszego zamówienia pełnić będą  samodzielną  funkcję  techniczną w    budownictwie  -  kierownik   budowy    powinny    posiadać   wszelkie   uprawnienia    wymagane przepisami prawa  oraz  spełniać   warunki  określone w § 8  Rozporządzenia  Ministra  Kultury z dnia 09.06.2004 r. w  sprawie prowadzenia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych, badań  konserwatorskich  i  architektonicznych, a  także  innych  działań  przy  zabytku  wpisanym  do rejestru zabytków oraz badań  archeologicznych  i  poszukiwań  ukrytych  lub  porzuconych  zabytków ruchomych ( Dz. U.  z  2004 roku  Nr 150  poz. 1579 ) .   
Uwaga :  Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  wymagane  Aprobaty  Techniczne    ITB,   Atesty    Higieniczne    PHZ,   Certyfikaty    Zgodności ,  Certyfikaty   na    Znak Bezpieczeństwa,  bądź  analogiczne  dokumenty  obowiązujące  na  terenie  Unii  Europejskiej .
