Załącznik Nr 1 do SIWZ
Protokół typowani robót  z dnia 09.06.2011 roku 

na okoliczność wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

1. Zakres zamówienia obejmuje :

1) dostawę i wymianę stolarki okiennej o parametrach jn:

· okna z profilu PCV – pięciokomorowy biały

· zestaw dwuszybowy – szkło float o wsp.K ≤  1,0W(m2 K),

· okucia obwiedniowe

2) przed wykonaniem stolarki dokonanie własnego pomiaru z natury,

3) demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,

4) demontaż starych podokienników zewnętrznych ,

5) montaż nowych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, kolor brąz

6) montaż kompletnej stolarki z regulacją okuć,

7) uszczelnienie pianką poliuretanową styków ościeżnic z murem,

8) uzupełnienie tynków na ościeżach  wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną.

2. Wymiary okien : 
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