Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-17 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie

Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-17 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie
01/OSGK/2009 Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie 2009-03-17 2009-04-08
Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-17
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090317_6280.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090317_6280.html
Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
2009-03-18 08:26:13
2009-03-18 08:26:13
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-03-17
Numer
Numer
01/OSGK/2009
Tytuł
Tytuł
Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> st1:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]-->
<!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} <![endif]-->
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy odnośnie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nie ograniczonego „Dostawa 12 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki”
Treść zapytania:
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „monitoring wewnętrzny /3 kamery/ plus jedna kamera zewnętrzna wraz z rejestratorem obrazu?
Zgodnie z art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujące wyjaśnienie:
Zainstalowanie w autobusach systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego, który musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzący z kamer kolorowych, z możliwością nagrania dźwięku.
System musi składać się z :
- autobus ma być wyposażony w 3 kamery wandaloodporne umieszczone w podsufitowych kopułach obudowanych monitorujących przedział pasażerski plus jedną kamerę monitorującą drogę przed pojazdem ( Rozdzielczość TV minimum 530 linii, minimalne oświetlenie 0,2 luxa, odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, brak ostrych krawędzi),
- cyfrowego 4 kanałowego rejestratora wizji nagrywającego w rozdzielczości minimalnej 720 x 288, z prędkością minimum 25 klatek/sek. Wyposażony w twardy dysk 2,5” 160GB w wyjmowanej kieszeni; zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła.
Rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; nagrania winny być wykonane w systemie PAL; tryb nagrania: ciągły, poprzez kasowanie najstarszych plików, możliwość wyzwalania przez wejścia alarmowe, „ znak wodny” ( zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją) przystosowany do rozwiązań mobilnych ( sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej). Pojemność twardego dysku – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 80 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku.
- mikrofonu, umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy z pasażerami.
- terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT, o przekątnej nie mniej niż 10 cali który powinien posiadać adapter umożliwiający montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i w poziomie, podgląd obrazu dzielonego, możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy
- oprogramowania umożliwiającego przeglądanie i archiwizacjędanych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB, możliwość przekazania rejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt, przekazywanie plików nie może być związane ograniczeniami licencyjnymi, przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: data, czas, numer kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu, przewijanie obrazu do tyłu i do przodu różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku, możliwość oglądania obrazu z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[6574] Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-17 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie
1652
Admin\Model\Project\Relational
Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Zenon Rytwiński
1970-01-01
Zenon Rytwiński
2009-03-18
Zenon Rytwiński
2009-03-18

Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-17 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie