[bookmark: _Hlk195695508]PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Suwałki, dnia 06 sierpnia 2026 r.
GKOŚ.6220.10.2026.DK 

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach


	Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670) (ustawy ooś),  art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) oraz §3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Produkcyjno Usługowo Handlowej RADMET Radosław Okrągły

I.  Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej z częścią administracyjno-socjalną, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą na terenie SSSE S.A. przy ul. Brylantowej w Suwałkach, na działkach 32803/9 i 32803/11”.
II.  Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

UZASADNIENIE
	Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa RADMET Radosław Okrągły, dnia                              10 czerwca 2026 r. wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej z częścią administracyjno-socjalną, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą na terenie SSSE S.A. przy ul. Brylantowej w Suwałkach, na działkach 32803/9 i 32803/11”.
	Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, mapę                      w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś. 
	Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w §3 ust. 1 pkt 14 , jako przedsięwzięcie potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko. 
	W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowym przypadku jest Prezydent Miasta Suwałk.
W oparciu o § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ prowadzący postępowanie administracyjne, w związku z tym, że ilość stron postępowania przekraczała 10, obwieszczeniem z dnia 15 czerwca 2026 r. zawiadomił strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia umieszczając obwieszczenie w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro). Organ zapewnił również możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej oraz możliwość składania w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w pok. 210, uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 
	Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bądź jej braku.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, dnia 19 czerwca 2026 r. postanowieniem nr WOOŚ.4220.398.2026.PL, po przeanalizowaniu całości materiału                          w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę oraz uwarunkowania związane                     z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uznał, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, opinią Nr 55.O.NZ.2026                    z dnia 24 czerwca 2026 r., wyraził opinię, że biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz ujęć wody, a także zasięg oddziaływania na środowisko w tym zdrowie ludzi, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie, Opinią Nr BA.ZZŚ.4130.206.2026.AN z dnia 24 czerwca 2026 r. stwierdził, że w jego opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej z częścią administracyjno-socjalną, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą na terenie SSSE przy ul. Brylantowej w Suwałkach, na działkach o numerach ewidencyjnych 32803/9 i 32803/11, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu przedsięwzięcia na stan wód oraz osiągnięcie określonych dla nich celów środowiskowych.
[bookmark: _Hlk216705663][bookmark: _Hlk195608168]Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyjętym uchwałą Nr LXVIII/900/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2024r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 1860. Zgodnie z ww. planem planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie oznaczonym symbolem 4P – teren produkcji. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Stosownie do art. 63 ww. ustawy, Organ przeanalizował rodzaj, zakres i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania. 


Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnej z częścią administracyjno-socjalną, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Brylantowej w Suwałkach, na działkach 32803/9 i 32803/11. Łącznie powierzchnia działek wynosi 1 ha 1919 m2. Obecnie teren jest nieużytkiem.
W zakresie przedsięwzięcia przewiduje się budowę dwunawowej hali produkcyjnej                   z częścią magazynową i z wyodrębnioną, trzykondygnacyjną częścią socjalno-biurową oraz kotłownią wykorzystującą paliwo gazowe. W hali będą wykonywane modele elementów łodzi (kadłuby, pokłady i inne) i na ich bazie komplety form do seryjnej produkcji tych elementów. Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie około 3 140 m2. Na terenie zakładu przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonych o powierzchni około 4 110 m2, podziemne instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i trasy kablowe. 
W hali produkcyjnej mają być wytwarzane formy do produkcji elementów z laminatu poliestrowo-szklanego (LPS). Podczas wytwarzanie form na potrzeby produkcji elementów                  z laminatu poliestrowo-szklanego (LPS) można wyróżnić dwa etapy:
- przygotowanie modelu,
- budowę formy.
Źródłem ciepła na potrzeby zakładu ma być wbudowana kotłownia opalana paliwem
gazowym o mocy ok. 250 - 300 kW (suma mocy znamionowych zainstalowanych kotłów).
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie roboty ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne oraz wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia technologiczne. Oddziaływania na środowisko na tym etapie będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ograniczone będą do obszaru prowadzonych prac. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wodno-gruntowe w fazie realizacji przedsięwzięcia zapewni stosowanie standardowych zabezpieczeń, m.in. odpowiedniej organizacji pracy, kontroli stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urządzeń i pojazdów, wyposażenie placu budowy                             w sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, zapewnieniu pracownikom dostępu do zaplecza sanitarnego, a także zapewnienie właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania odpadami budowlanymi. 
Zakres przedsięwzięcia przewiduje także budowę przyłączy do miejskich sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, przebiegającej w ciągu ulicy Brylantowej. 
Pobór wody na potrzeby zakładu następował będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Szacowane maksymalne zużycie wody wynosi 3,6 m3 dobę. 
Technologia stosowana w zakładzie nie będzie generowała ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego (podjazdy, plac manewrowy, miejsca parkingowe) i dachu będą zbierane w lokalnym systemie kanalizacji deszczowej, podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a następnie będą odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. 
W przedłożonej karcie informacyjnej przedstawione zostały rodzaje odpadów wytwarzanych zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji zakładu, w tym odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, ich ilości możliwe do wytworzenia w ciągu roku oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania. Poszczególne rodzaje wytwarzanych odpadów gromadzone będą w sposób selektywny w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach/zbiornikach i magazynowane czasowo w miejscach zabezpieczonych przed możliwością migracji zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych, wydzielonych dla poszczególnych odpadów, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady przekazywane będą firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami i posiadającym wymagane prawem zezwolenia.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą prace związane z wykorzystaniem żywic poliestrowych i materiałów pomocniczych (wytwarzanie laminatu poliestrowoszklanego).
Podstawowymi metodami ograniczenia do minimalnego poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, będzie:
· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – w produkcji będą częściowo używane żywice konstrukcyjne reprezentujące technologię (LE) Low Emission Technology – w ich skład wchodzą dodatki ograniczające parowanie niewiążącego się w kopolimer styrenu, lub LSC – o obniżonej zawartości styrenu. Klej i lakier planowany do wykorzystania to niskoemisyjne materiały poliuretanowe.
· efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii – energia cieplna na potrzeby grzewcze zakładu będzie pochodziła z kotłowni wykorzystującej niskoemisyjne paliwo (gaz).
· zastosowana  technologia oczyszczania z pyłu powietrza z otoczenia prac związanych
z obróbką mechaniczną (obcinalnia, zabudowy obrabiarek CNC) – powietrze po odpyleniu do poziomu zgodnego z wymaganiami BHP na stanowiskach pracy będzie zawracane do hali lub kierowane do atmosfery. System taki wymusza stałą dbałość o właściwą pracę urządzeń i praktycznie eliminuje jakikolwiek istotny poziom emisji do atmosfery. Ponadto zawracanie oczyszczonego z pyłu powietrza do hali w okresie grzewczym ogranicza zużycie paliwa na potrzeby grzewcze a przez to emisję związaną z jego spalaniem.
Jak jednoznacznie wynika z karty informacyjnej, wszystkie tereny znajdujące się                              w bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania - nie podlegają ochronie akustycznej. Najbliższe działki o funkcjach mieszkaniowych są zlokalizowane w odległości ok. 600 m na wschód od granicy działek na których ma być realizowane przedsięwzięcie. Można jednoznacznie stwierdzić, że nie wystąpi uciążliwość hałasowa dla jakichkolwiek terenów podlegających ochronie lub obiektów wykorzystywanych na cele mieszkalne.
Do przedmiotowej karty informacyjnej dołączono symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dokonano tam szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń do
powietrza związanych z produkcją oraz rodzajów i ilości zanieczyszczeń jakie mogą być z nich odprowadzane. Wielkości emisji, ustalono na podstawie danych od Inwestora o planowanym poziomie zużycia istotnych ze względu na emisję materiałów uwzględniając przyjętą technologię produkcji. Obliczenia wykazały, że przy dotrzymaniu założeń przyjętych do analizy, a szczególnie ilości przerabianych materiałów i parametrów emitora (wysokość, średnica wylotu, prędkość wylotu gazów), aktualnie obowiązujące wartości odniesienia dla wszystkich analizowanych substancji będą dotrzymane.
Ustosunkowując się do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ ustalono, co następuje:
- działki objęte planowanym przedsięwzięciem znajdują się w obrębie SSSE. Przedstawiona analiza wykazała, że inwestycja nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza
w rozpatrywanym rejonie, nie zachodzi również ryzyko wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu generowanego pracą planowanej inwestycji;
- w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie: energii elektrycznej
oraz cieplnej i wody;
- przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 t.j.). Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem korytarzy ekologicznych. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie dojdzie do zaburzenia ciągłości korytarzy ekologicznych. Przedsięwzięcie nie będzie tworzyło nowych barier ekologicznych oraz nie zaburzy podstawowej funkcji korytarzy ekologicznych, korytarze ekologiczne nadal będą pełniły funkcję łączników między obszarami węzłowymi. Poszczególne elementy układów ekologicznych nie zostaną w sposób istotny zmodyfikowane. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Przedsięwzięcie nie wykazuje wrażliwości na ekstremalne zjawiska pogodowe, gdyż nie jest zlokalizowane na terenach osuwisk mas ziemnych oraz zagrożonych powodzią. Planowana inwestycja nie będzie stanowiła dominanty terenu, nie będzie wyróżniać się wyraźnie w krajobrazie miejsca, w którym jest planowana. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest inwestycją o znaczeniu lokalnym i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aktualizacja PGW), wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300), teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych Blizna o kodzie RW200009262247 oraz zlewni jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200032. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd o kodzie PLGW200032 został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW200032 to dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zgodnie z danymi IIaPGW JCWP RW200009262247 to naturalna, monitorowana część wód, której stan wód (ogólny) oceniono jako zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe wskazane w IIaPGW dla JCWP RW200009262247 to osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP RW200009262247 ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Odnośnie obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne, zgodnie z danymi IIaPGW JCWP Blizna nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia ww. JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Na obszarze zlewni JCWP RW200009262247 znajdują się obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, jednakże omawiana inwestycja będzie realizowana poza ich granicami.
Biorąc pod uwagę specyfikę przedsięwzięcia, jego lokalizację, ocenia się, że realizacja nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla ww. jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych. Nie będzie również negatywnie oddziaływać na pozostałe obszary i elementy środowiska przyrodniczego, w tym obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie wód.
Na podstawie art. 10 Kpa, dnia 14 lipca 2026 r., poinformowano strony                                             o skompletowaniu akt sprawy, z którymi strony postępowania mogły zapoznać się oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy.
Dnia 24 lipca 2026 r. do Prezydenta Miasta Suwałk wpłynął wniosek Inwestora Pana Radosława Okrągłego prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa RADMET Radosław Okrągły o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej z częścią administracyjno-socjalną, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą na terenie SSSE S.A. przy ul. Brylantowej w Suwałkach, na działkach 32803/9 i 32803/11”.
 W myśl art. 108 § 1 Kpa decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
Przesłanką nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w przedmiotowym przypadku jest szczególnie ważny interes strony.  
Inwestor uzasadnił wniosek koniecznością terminowej realizacji obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Radmet poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz rozwój działalności eksportowej”. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne dla zachowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz zapewnienia możliwości terminowego wykonania kolejnych etapów inwestycji.
Ewentualne opóźnienie w uzyskaniu możliwości realizacji inwestycji może skutkować zagrożeniem dla terminowego wykonania projektu oraz prawidłowego wykorzystania przyznanych środków finansowych. 
Argumenty przytoczone we wniosku, odpowiadają przesłankom, o których mowa w art. 108 Kpa, w związku z powyższym nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Suwałk, stanowi szczególnie ważny interes strony.
	Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie Organ podzielił stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców i również stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
	Dane o niniejszym postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
Pouczenie
1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,       o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,                    w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska                     i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. W przypadku, gdy realizacja prac wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, wydawane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
4. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia  o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Załącznik Nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia
















Otrzymują:
1. Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa RADMET Radosław Okrągły,
2. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 10 osób, zgodnie z ustawą należy    powiadomić w drodze obwieszczenia,
3. a/a


Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
   Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki, 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach 
   ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Augustowie
   ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Suwałki, dnia 05 sierpnia 2026 r.
GKOŚ.6220.10.2026.DK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnej z częścią administracyjno-socjalną, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Brylantowej w Suwałkach, na działkach 32803/9 i 32803/11. Łącznie powierzchnia działek wynosi 1 ha 1919 m2. Obecnie teren jest nieużytkiem.
W zakresie przedsięwzięcia przewiduje się budowę dwunawowej hali produkcyjnej                   z częścią magazynową i z wyodrębnioną, trzykondygnacyjną częścią socjalno-biurową oraz kotłownią wykorzystującą paliwo gazowe. W hali będą wykonywane modele elementów łodzi (kadłuby, pokłady i inne) i na ich bazie komplety form do seryjnej produkcji tych elementów. Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie około 3 140 m2. Na terenie zakładu przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonych o powierzchni około 4 110 m2, podziemne instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i trasy kablowe. 
W hali produkcyjnej mają być wytwarzane formy do produkcji elementów z laminatu poliestrowo-szklanego (LPS). Podczas wytwarzanie form na potrzeby produkcji elementów                  z laminatu poliestrowo-szklanego (LPS) można wyróżnić dwa etapy:
- przygotowanie modelu,
- budowę formy.
Modele wykonywane będą na bazie styropianowych bloków. W razie potrzeby bloki styropianowe lub ich części są spajane klejem poliuretanowym. Bloki takie będą poddawane obróbce mechanicznej z wykorzystaniem sterowanej numerycznie frezarki – w wyniku jej pracy będą powstawały styropianowe „surowe” modele elementów np. elementów łodzi w skali 1:1. Modele w takiej postaci będą obrabiane i „oblaminowywane” - pokrywane laminatem poliestrowo-szklanym, a następnie pokrywane epoksydowymi pastami modelarskimi, na które po przefrezowaniu natryskuje się szpachlę na bazie żywic poliestrowych. Do laminowania modeli stosowane będą żywice o obniżonej zawartości styrenu (LSC) oraz szpachle oparte na żywicy standardowej. Żywica będzie nakładana ręcznie (przy pomocy pędzli i wałków). Ostatnią warstwą nakładaną na model będzie lakier poliuretanowy. Na koniec powierzchnie modeli będą szlifowane i polerowane. 
Forma produkcyjna jest „negatywowym odbiciem modelu”, stąd jest ona wykonywana przez laminowanie na modelu. Model będzie pokrywany pierwszą warstwą żywicy – bez zbrojenia włóknem szklanym, tzw. żelkotem. W zakładzie stosowane będą żelkoty standardowe. Żelkot będzie nakładany metodą natryskową. Następnie na żelkocie, układa się kolejne warstwy wzmocnienia z maty lub tkaniny szklanej i przesyca się ułożoną matę żywicą konstrukcyjną. Żywica będzie nakładana ręcznie (przy pomocy pędzli i wałków). Ze względów technologicznych pomiędzy układaniem poszczególnych warstw maty muszą być zachowane pewne przerwy czasowe. Po wykonaniu warstwy laminatu jest ona „obudowywana”, usztywniana elementami z drewna i metalu. Po zdjęciu z modelu, „powierzchnie robocze” gotowej formy będą szlifowane i polerowane.
Źródłem ciepła na potrzeby zakładu ma być wbudowana kotłownia opalana paliwem
gazowym o mocy ok. 250 - 300 kW (suma mocy znamionowych zainstalowanych kotłów).
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie roboty ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne oraz wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia technologiczne. Oddziaływania na środowisko na tym etapie będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ograniczone będą do obszaru prowadzonych prac. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wodno-gruntowe w fazie realizacji przedsięwzięcia zapewni stosowanie standardowych zabezpieczeń, m.in. odpowiedniej organizacji pracy, kontroli stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urządzeń i pojazdów, wyposażenie placu budowy                             w sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, zapewnieniu pracownikom dostępu do zaplecza sanitarnego, a także zapewnienie właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania odpadami budowlanymi. 
Zakres przedsięwzięcia przewiduje także budowę przyłączy do miejskich sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, przebiegającej w ciągu ulicy Brylantowej. 
Pobór wody na potrzeby zakładu następował będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Szacowane maksymalne zużycie wody wynosi 3,6 m3 dobę. 
Technologia stosowana w zakładzie nie będzie generowała ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego (podjazdy, plac manewrowy, miejsca parkingowe) i dachu będą zbierane w lokalnym systemie kanalizacji deszczowej, podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a następnie będą odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. 
W przedłożonej karcie informacyjnej przedstawione zostały rodzaje odpadów wytwarzanych zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji zakładu, w tym odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, ich ilości możliwe do wytworzenia w ciągu roku oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania. Poszczególne rodzaje wytwarzanych odpadów gromadzone będą w sposób selektywny w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach/zbiornikach i magazynowane czasowo w miejscach zabezpieczonych przed możliwością migracji zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych, wydzielonych dla poszczególnych odpadów, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady przekazywane będą firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami i posiadającym wymagane prawem zezwolenia.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą prace związane z wykorzystaniem żywic poliestrowych i materiałów pomocniczych (wytwarzanie laminatu poliestrowoszklanego).
Podstawowymi metodami ograniczenia do minimalnego poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, będzie:
· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – w produkcji będą częściowo używane żywice konstrukcyjne reprezentujące technologię (LE) Low Emission Technology – w ich skład wchodzą dodatki ograniczające parowanie niewiążącego się w kopolimer styrenu, lub LSC – o obniżonej zawartości styrenu. Klej i lakier planowany do wykorzystania to niskoemisyjne materiały poliuretanowe.
· efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii – energia cieplna na potrzeby grzewcze zakładu będzie pochodziła z kotłowni wykorzystującej niskoemisyjne paliwo (gaz).
· zastosowana  technologia oczyszczania z pyłu powietrza z otoczenia prac związanych
z obróbką mechaniczną (obcinalnia, zabudowy obrabiarek CNC) – powietrze po odpyleniu do poziomu zgodnego z wymaganiami BHP na stanowiskach pracy będzie zawracane do hali lub kierowane do atmosfery. System taki wymusza stałą dbałość o właściwą pracę urządzeń i praktycznie eliminuje jakikolwiek istotny poziom emisji do atmosfery. Ponadto zawracanie oczyszczonego z pyłu powietrza do hali w okresie grzewczym ogranicza zużycie paliwa na potrzeby grzewcze a przez to emisję związaną z jego spalaniem.
Jak jednoznacznie wynika z karty informacyjnej, wszystkie tereny znajdujące się                              w bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania - nie podlegają ochronie akustycznej. Najbliższe działki o funkcjach mieszkaniowych są zlokalizowane w odległości ok. 600 m na wschód od granicy działek na których ma być realizowane przedsięwzięcie. Można jednoznacznie stwierdzić, że nie wystąpi uciążliwość hałasowa dla jakichkolwiek terenów podlegających ochronie lub obiektów wykorzystywanych na cele mieszkalne.
Do przedmiotowej karty informacyjnej dołączono symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dokonano tam szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń do
powietrza związanych z produkcją oraz rodzajów i ilości zanieczyszczeń jakie mogą być z nich odprowadzane. Wielkości emisji, ustalono na podstawie danych od Inwestora o planowanym poziomie zużycia istotnych ze względu na emisję materiałów uwzględniając przyjętą technologię produkcji. Obliczenia wykazały, że przy dotrzymaniu założeń przyjętych do analizy, a szczególnie ilości przerabianych materiałów i parametrów emitora (wysokość, średnica wylotu, prędkość wylotu gazów), aktualnie obowiązujące wartości odniesienia dla wszystkich analizowanych substancji będą dotrzymane.
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